CEM.ZP.261.41/18

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

………………………………………………..

(pieczątka wykonawcy/wykonawców)

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARUNEK GRANICZNY/ WYMAGANIA | PARAMETR OFEROWANY (podać wartość lub opisać |
| **INFORMACJA OGÓLNE** | | | |
| 1. | Producent (nazwa): | **Podać** |  |
| 2. | Kraj: | **Podać** |  |
| 3. | Urządzenie typ/model | **Podać** |  |
|  | Rok produkcji: | **2018** |  |
| **CHARAKTERYSTYKA KSEROKOPIARKI** | | | |
| 5. | Technologia druku laserowa lub LED | **Podać** |  |
| 6. | Optyczna rozdzielczość :  - kopiowania **min 1200 x 1200 dpi**  - drukowania **min 1200 x 1200 dpi**  - skanowania **min 600 x 600 dpi** | **TAK – podać** |  |
| 7. | Prędkość kopiowania/drukowania format A4 przy maksymalnej rozdzielczości:  - drukowanie A4 – **min. 96 str./min**  - drukowanie A3 – **min. 43 str./min** | **TAK-podać** |  |
| 8. | Prędkość podawania arkuszy formatu A4 przy skanowaniu – **min. 150 str./min** | **TAK - podać** |  |
| 9. | Przejścia tonalne – **min. 256 poziomów** | **TAK** |  |
| 10. | Maksymalna gramatura obsługiwanego papieru g/m2:  - z kaset – **min. 256 g/m2**  - z podajnika ręcznego – **min. 300 g/m2** - w dupleksie – **min. 256 g/m2** | **TAK - podać** |  |
| 11. | Łączna pojemność kaset na papier dla papieru **80 g/m2**:  - format A4R **– min 1000 szt.**  - format A4 **– min 1000 szt.**  - format A3 **– min 1000 szt.** | **TAK - podać** |  |
| 12. | Pojemność kasety obsługującej papier o maksymalnej gramaturze (min. **300 g/m2**) – **min. 500 szt.** | **TAK - podać** |  |
| 13. | Format obsługiwanego papieru:  - z kaset – min. A4  - z podajnika ręcznego - min. A4  - w dupleksie – min. A4 | **TAK** |  |
| 14. | Automatyczny druk dwustronny dla papieru o gramaturze **300 g/m2** | **TAK** |  |
| 15. | Minimalne dopuszczalne obciążenie: **900 000 stron miesięcznie** | **TAK – podać** |  |
| 16. | Wykonywanie broszur dla papieru gramatury **80 g/m2**  Minimalna objętość zszytej broszury **60 stron** | **TAK – podać** |  |
| 17. | Możliwość dodawania okładek do broszur  - max. gramatura papieru co najmniej **160 g/m2**  - min. pojemność tacy podającej **100 stron** | **TAK - podać** |  |
| 18. | Funkcje drukowania/skanowania:   * Skanowanie na dysk twardy * Skanowanie do folderu * Skanowanie na wiadomości email * Do pliku PDF; TIFF * Skaner zintegrowany z urządzeniem | **TAK** |  |
| 18. | Kontroler druku:  - procesor/taktowanie – **min. 3,2 GHz**  **-** pamięć RAM – **min. 8 GB** | **TAK - podać** |  |
| 19. | HDD z ochroną danych:  - pojemność – **min. 1,0 TB**  - kontrola dostępu  - utajnianie danych  - kasowanie danych | **TAK** |  |
| 20. | Panel dotykowy | **TAK** |  |
| 21. | Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8 Professional (64 buty)/ Windows 8.1 Professional (64 bitowy)/Windows 10 Professional (64-bitowy) oraz nowsze | **TAK** |  |
| 22. | Porty komunikacyjne: USB 2.0, 10/100/1000 BaseT Ethernet | **TAK** |  |
| 23. | Języki opisu strony: PCL 5E; PCL 6 (XL); PDF; Adobe Post Script – PS3; TIFF | **TAK** |  |
| 24. | Kabel sieciowy Ethernet o dł. 3 m | **TAK** |  |
| 25. | Kabel zasilający z odpowiednia wtyczką zgodną ze standardowym gniazdem wtykowym TYP E 220 V 16A, umożliwiającym podłączenie do sieci energetycznej | **TAK** |  |

**Wartości podane w rubryce „WARUNEK GRANICZNY/WYMAGANIA” stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.**

……………………………., dnia ………………. 2018 r.

…………………………………………………………

(podpis i pieczątka wykonawcy/wykonawców)